# Aggiunta di un provider SIP

## Passo 07 - Configurazione di un provider SIP (continuazione)

Se non si dispone già di un profilo adeguato del provider SIP, procedere come segue.

1. Immettere il nome del provider SIP.
2. Immettere il nome host del Registrar (p.es.www.sipcall.org).
3. Inserire il nome del fascio.
4. Fare clic sul pulsante Applica, per salvare le impostazioni e chiudere la vista Overlay.

Se si dispone già di un profilo adeguato del provider SIP, procedere come segue.

1. Fare clic sul pulsante Importa.

   Viene aperta la vista Overlay Importa profilo provider SIP.

2. Caricare il file XML con il profilo provider desiderato.

   Una volta caricato il profilo, la vista Overlay si chiude automaticamente.

Parent topic: Salvataggio dei dati di configurazione
↑