# Conferenza da richiamata

Da una richiamata è possibile attivare una conferenza un utente alla volta. I partecipanti alla conferenza vengono chiamati uno dopo l'altro e inseriti singolarmente.

Table 1. Funzioni in postselezione
Funzioni | Telefoni di sistema | Terminale analogico
--- | --- | ---
Ampliamento conferenza da richiamata: | Tramite il softkey Tramite postselezione numerica: 3 | Con R3 (R = Tasto di comando)
Esclusione di partecipanti interni alla conferenza (da richiamata). La connessione esterna rimane attiva. | #71 | con R#71

Tip:

L'ampliamento della conferenza e l'esclusione di partecipanti interni alla conferenza sono possibili in linea di massima per tutte le conferenze, indipendentemente dal modo in cui sono state attivate.

Parent topic: Conferenze
↑