# Terminali di backup

Sono elencati i terminali di backup se Dual Homing è configurato e il server di comunicazione viene usato come server di comunicazione di backup per terminali Mitel SIP di altri server di comunicazione principali.

Oltre al tipo di terminale, al numero di chiamata, al nome utente e all'indirizzo MAC, la lista panoramica nel parametro di stato Registrato visualizza anche direttamente la posizione in cui è attualmente registrato il terminale:

Table 1. Terminali di backup
Parametri | Descrizione del parametro
Registrato | Questo stato corrisponde al caso normale: il terminale è registrato attualmente sul server di comunicazione principale. Questo stato corrisponde all'errore: il terminale è registrato attualmente in questo server di comunicazione di backup perché il collegamento del terminale con il server di comunicazione principale è interrotto per un qualsiasi motivo.
1 |

Parent topic: Messa in funzione di telefoni e terminali
↑