# Numero di selezione passante

Qui sono disponibili tutti i numeri di selezione passante configurati nel server di comunicazione. È possibile definire o modificare i nomi dei numeri di selezione passante. A seconda della configurazione di sistema per le chiamate entranti sul telefono di sistema viene visualizzato il nome dell'utente chiamato.

La selezione passante consente di raggiungere gli utenti interni direttamente dalla rete pubblica. A tale scopo, la chiamata in entrata viene associata ad una destinazione interna (o a più destinazioni interne) in base alla parte relativa alla selezione passante del numero di chiamata.

In accordo con il gestore della rete pubblica, all’interno di un piano di selezione passante si definiscono campi numerici che corrispondano alla parte relativa alla selezione passante prevista dei numeri di chiamata. In un piano di selezione passante a 3 cifre, ad esempio, viene definito un campo numerico da 300...399 e da 500...549.

Table 1. Esempio di un numero di selezione passante
Numero telefonico dell'utente | +41 32 624 1344
Numero principale del collegamento alla rete | +41 32 624 1300
Numero telefonico dell'utente | +41 32 624 1344
Parte relativa alla selezione passante | 44
Inserimenti dei numeri di selezione passante in formato indefinito (sconosciuto) | 44, 1344, 6241344, 0326241344 (esempi)
Inserimento del numero di selezione passante in formato nazionale (nazionale) | 326241344
Inserimento del numero di selezione passante in formato internazionale (internazionale) | 4132 6241344

Parent topic: Destinazione
↑