# «Conference bridge»

L'organizzatore della conferenza predispone tramite il Self Service Portal una sala conferenze e invia per e-mail un invito alla conferenza contenente indicazioni sull'argomento, la data e ora, il numero di selezione interna e/o esterna e il PIN della conferenza.

All'ora predefinita, i partecipanti alla conferenza compongono il numero di selezione interna o esterna e sono collegati alla conferenza. Una guida vocale aiuta i partecipanti alla conferenza durante la selezione.

Table 1. «Conference bridge»
Parametri | Descrizione
Numero di selezione interna visualizzato nel Self Service Portal | Indicare qui il numero di chiamata interno attraverso il quale gli utenti interni possono raggiungere il «conference bridge» (valore standard: 896). Questo numero di chiamata viene visualizzato nel Self Service Portal dagli utenti e applicato nella e-mail che può essere inviata ai partecipanti alla conferenza. Tip: È anche possibile creare un nuovo elemento di distribuzione delle chiamate con destinazione instradamento «Conference bridge», definire un numero di chiamata del DC e registrarlo qui.
Numero di selezione esterna visualizzato nel Self Service Portal | Indicare qui il numero di chiamata esterno attraverso il quale gli utenti esterni possono raggiungere il «conference bridge». Questo numero di chiamata viene visualizzato nel Self Service Portal dagli utenti e applicato nella e-mail che può essere inviata ai partecipanti alla conferenza. Note: Questo numero di chiamata deve essere creato come numero di selezione passante ed essere collegato ad un elemento di distribuzione delle chiamate in cui sia configurata come destinazione instradamento «conference bridge».
«Conference bridge» accessibile internamente da | Indicare qui tutti i numeri di chiamata attraverso i quali gli utenti interni possono raggiungere il «conference bridge». Essi sono numeri di chiamata del DC in cui è configurata almeno una destinazione instradamento sul «conference bridge».

notes:

- Le sale conferenza restano memorizzate fino a quando non vengono nuovamente cancellate tramite il Self Service Portal o WebAdmin (livello di autorizzazione dell'assistente di sistema).
- Una conferenza attiva resta attiva fino a quando almeno un partecipante è nella sala conferenze. Questa è una differenza sostanziale rispetto ad altre conferenze che sono descritte nei capitoli seguenti.
- Non è possibile connettersi ad una sala conferenze da una richiamata.

Parent topic: Conferenze
↑