# Destinazioni di emergenza

Le destinazioni di emergenza sono destinazioni di chiamate interne o esterne che vengono digitate quando un utente chiama uno dei numeri di emergenza definiti nel piano di numerazione interna. Per ciascuna delle 3 posizioni di commutazione di un gruppo servizi è possibile memorizzare 3 destinazioni chiamate.

## Destinazioni di emergenza

Nel piano di numerazione interno (=g4) è possibile aprire in tutto 10 numeri di emergenza. I numeri di emergenza vengono utilizzati per comporre rapidamente il numero di chiamata definito per una specifica destinazione di emergenza. Selezionando uno dei numeri di emergenza, viene selezionato uno dei 3 numeri di destinazione in base alla posizione commutatore del gruppo servizi assegnato.

Tutti i numeri di emergenza interni compongono la destinazione di emergenza definita al nodo (=3q). (Eccezione: quando una destinazione di emergenza è assegnata a un terminale, vedere anche le note più avanti).

Possono essere definite 50 destinazioni di emergenza. Il valore predefinito corrisponde a destinazione di emergenza 1.

notes:

- In una AIN il nodo applicabile dipende dal tipo di terminale: Per i telefoni di sistema IP e i telefoni SIP, si tratta del nodo master.Per i telefoni di sistema DECT si tratta del nodo sul quale si trova al momento il telefono.Per i telefoni analogici e digitali, si tratta del nodo al quale è collegato il telefono.
- È possibile assegnare una destinazione di emergenza anche a un terminale. Se viene composto un numero di emergenza presso tale terminale, viene composto uno dei numeri di questa destinazione di emergenza in base alla posizione di commutazione del gruppo servizi assegnato. Le destinazioni di emergenza assegnate a un terminale hanno sempre la priorità.
- Se si seleziona una destinazione esterna tramite un numero di emergenza, il numero associato non tiene né conto del blocco numeri e né dell’abilitazione accesso urbano.
- Specificando una destinazione esterna con cifra di impegno urbana è necessario attribuire un itinerario ad ogni utente.
- Effettuare chiamate verso uno dei numeri di emergenza definiti nel piano di numerazione interno è molto diverso dall'effettuarle verso un numero proveniente dalla lista di numeri di emergenza pubblici (vedere anche l'argomento prioritario "Supporto ai servizi di emergenza").

## Creare e assegnare destinazioni di emergenza

1. Fare clic sul simbolo e assegnare un nome alla destinazione di emergenza.

2. Selezionare un gruppo servizi.

3. Inserire per tutte e tre le posizioni commutatore il numero di chiamata delle destinazioni di emergenza.

1. Confermare l'immissione con .

2. Assegnare la destinazione di emergenza creata ai nodi e/o ai terminali.

Note:

Immettendo numeri di chiamata esterni aggiungere la cifra di impegno urbana.

## Cancellazione di destinazioni di emergenza

Per eliminare delle destinazioni di emergenza, fare clic sul simbolo .

Note:

È possibile cancellare solo le destinazioni di emergenza che non sono assegnate ad un'unità terminale o a un nodo.

## Creazione di numeri di emergenza interni

I numeri di emergenza vengono creati direttamente nel piano di numerazione:

1. nel piano di numerazione (=g4) fare clic sul pulsante Nuovo.

2. Immettere il numero di emergenza in Numero di chiamata.

3. Eseguire la selezione nel tipo Numero di emergenza.

4. Terminare l'inserimento dei dati facendo clic sul pulsante Applica.

Vedere anche...

"Supporto ai servizi di emergenza".

Parent topic: Chiamate di emergenza
↑