# Benvenuti nell'Assistente di configurazione

L'Assistente di configurazione offre un aiuto per configurare completamente un sistema di comunicazione in una sequenza sensata. Seguire le voci nell'ordine dall'alto verso il basso.

Per chiudere nuovamente l'Assistente di configurazione, fare clic in alto sul hyperlink Pagina di inizio e quindi sulla casella di controllo attivata Assistente di configurazione.

## Guida utente

Facendo clic su una voce, nella parte superiore dello schermo viene visualizzata la vista di configurazione e sul lato destro in basso le indicazioni e istruzioni relative al passo selezionato. Per ulteriore assistenza aprire la guida in linea di WebAdmin della vista attiva, facendo clic sul link Guida in linea in alto a destra.

Le impostazioni standard sono state scelte in modo da raggiungere lo scopo il più velocemente possibile. L'Assistente fornisce una guida solo per le impostazioni che devono essere modificate nella maggior parte dei casi.

- Per applicare le impostazioni modificate, fare clic sul pulsante Applica. Le modifiche vengono memorizzate.

- Per eliminare le modifiche, fare clic sul pulsante Ripristinare.

È possibile visualizzare solo o l'assistente o la Guida online. Se è stato visualizzato l'Assistente, è possibile aprire la Guida online in una nuova finestra del browser tramite l'hyperlink Guida online in alto nella schermata.

## Preparativi

Prima di iniziare con il primo passo dell'assistente di configurazione, svolgere i seguenti preparativi.

- "Acquisto di licenze e predisposizione di informazioni"

- "Aggiornamento del server di comunicazione alla versione più recente"

## Acquisto di licenze e predisposizione di informazioni

Acquistare le licenze necessarie per la modalità desiderata oppure utilizzare dapprima il file di licenza fornito in dotazione. Sono inoltre necessarie le seguenti informazioni:

- Il file di licenza più recente per il server di comunicazioni.

- I file di licenza più aggiornati per OIP

- l'indirizzo IP del server di comunicazione previsto, la maschera di sottorete e l'indirizzo IP del gateway predefinito, qualora si voglia indirizzare staticamente il server di comunicazione (raccomandazione)

- Il layout di configurazione e l'assegnazione degli slot generati con lo strumento di pianificazione Mitel CPQ.

## Aggiornamento del server di comunicazione alla versione più recente

Talvolta il server di comunicazione non è fornito con la versione software più recente (magazzino). Scaricare pertanto la versione software più recente e aggiornare il server di comunicazione. Aprire a tale scopo la vista Manutenzione / Software di sistema e seguire le istruzioni della guida in linea.

Parent topic: Assistente di configurazione
↑