# Dati di base per posizione di emergenza

È necessario impostare dati di base per ciascuna posizione di emergenza. Questi dati di base vengono poi assegnati ai terminali. In questo modo, il server di comunicazione è in grado di inviare l'identificatore di posizione al provider connesso tramite PSAP (Public Safety Answering Point).

È necessario impostare dei dati di base per ciascuna posizione di emergenza, indipendentemente che questa sia un edificio, una zona esterna, un piano in un edificio, una stanza in un piano o addirittura un singolo telefono su una scrivania.

Table 1. Dati di base per posizione di emergenza
Destinazione | Spiegazione
ID | ID dei dati di base.
Nome | Nome breve o descrizione
Non inviare l'identificatore posizione di emergenza | Impedisce l'invio dell'identificativo di posizione di emergenza al provider. Ciò è utile per i cellulari integrati o altri telefoni esterni che non sono statici in una determinata posizione.
Identificatore posizione di emergenza | Questa è la stringa (max. 30 caratteri) che viene inviata al provider.
Identificatore dell'amministrazione urbana | Identifica il CAP associato alla località di origine della chiamata. Questo valore viene aggiunto all'ID posizione dalle informazioni sulla chiamata uscente (CLI) nell'intestazione SIP in uscita (se i fasci sono configurati per aggiungere il valore all'ID Posizione, vedere "Modifica dei gruppi di trunk".
Instradamento | Instradamento da utilizzare per la chiamata uscente. Se è vuoto, verrà utilizzato l'instradamento definito per l'utente.
Informazioni | Qui, è possibile definire un testo contenente le informazioni dettagliato da inviare al team di risposta di emergenza interno.
Team di risposta di emergenza interno | Assegnare un team di risposta di emergenza interno. Il team, o piuttosto il loro terminale, riceve sullo schermo un messaggio/popup e un forte segnale acustico di allarme.
Hospitality Manager | Viene visualizzato un messaggio/popup nell'applicazione Hospitality Manager insieme a un forte segnale acustico di allarme.
Elenco indirizzi e-mail di avviso (separati da virgola) | Per ulteriori notifiche, qui è possibile definire indirizzi e-mail separati da virgole.

Vedere anche...

## Argomenti prioritari

"Supporto ai servizi di emergenza"

Parent topic: Chiamate di emergenza
↑