# Panoramica delle licenze

Qui sono elencate per gruppi tutte le licenze disponibili e le loro principali caratteristiche.

Table 1. Sistema
Parametri | Spiegazione
ID equipaggiamento (EID) | Numero identificativo del server di comunicazione.
Canale di vendita | Nome del canale di vendita designato.
Server di comunicazione | Designazione del tipo di server di comunicazione.
Release | Numero release.
ID supporto | Identificazione del server di comunicazione rispetto al supporto. L'ID supporto viene generato con l'ausilio dell'EID sul server licenze e riportato qui automaticamente dopo il primo collegamento Internet del server di comunicazioni con il server licenze.
Utenti configurati | Numero di utenti configurati nel sistema. Tra parentesi si trovano le informazioni dettagliate sul tipo di utenti configurati.
Licenze utente (utilizzate / disponibili / totali) | Panoramica delle licenze utente totali / utilizzate / disponibili, inclusi bundle di licenze utente IP e bundle di licenze UCC.

Table 2. Iscrizione
Parametri | Spiegazione
Stato | Stato della sottoscrizione.
Numero | ID abbonamento

Table 3. Licenza (LIC)
Parametri | Descrizione
File di licenza | I file di licenza vengono scaricati automaticamente. Se il sistema ha una sottoscrizione attivata, il download automatico è l'unica opzione disponibile. Se non si hanno sottoscrizione attive, il file di licenza deve essere scaricato manualmente usando il pulsante Sfoglia .

Table 4. Software
Licenza | Attributi con licenza | Senza licenza | Con licenza | Licenze per collegamento in rete | Licenza offline | Licenze Trial
Versione software | Consente il funzionamento di una determinata release software | Limitato * | non limitato | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
*4 ore dopo aver caricato il nuovo software, il server di comunicazione passa nella modalità limitata.

Table 5. Licenze utente
Licenza | Attributi con licenza | Senza licenza | Con licenza | Licenze per collegamento in rete | Licenza offline | Licenze Trial
Utente | Consente l'esercizio di utenti sul server di comunicazioni | Bloccato | per ogni licenza 1, 20, 50 o 100 utenti supplementari. | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Utente IP | Fascio di licenze: 1 utente aggiuntivo 8 licenze telefoni (qualsiasi tipo ad eccezione di Mitel One/MOMA/MOWA) 8 telefoni per utente Licenza video per tutti i telefoni | 0 | 1 utente aggiuntivo per licenza. | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Entry UCC User | Fascio di licenze: 1 utente aggiuntivo 8 licenze per telefono (qualsiasi) 8 telefoni per utente Licenza video per tutti i telefoni con licenza. Ruolo MiCollab UCC Entry | 0 | 1 utente aggiuntivo per licenza. | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Standard UCC User | Fascio di licenze: 1 utente aggiuntivo 8 licenze per telefono (qualsiasi) 8 telefoni per utente Licenza video per tutti i telefoni con licenza. Ruolo MiCollab UCC Standard | 0 | 1 utente aggiuntivo per licenza. | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Premium UCC User | Fascio di licenze: 1 utente aggiuntivo 8 licenze per telefono (qualsiasi) 8 telefoni per utente Licenza video per tutti i telefoni con licenza. Ruolo MiCollab UCC Premium | 0 | 1 utente aggiuntivo per licenza. | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |

Table 6. Terminali
Licenza | Attributi con licenza | Senza licenza | Con licenza | Licenze per collegamento in rete | Licenza offline | Licenze Trial
MiVoice 2380 IP Softphone | Numero di softphone MiVoice 2380 IP registrati | 0 | 1 softphone supplementare per licenza | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Telefoni MiVoice 5300 IP | Numero di telefoni di sistema MiVoice 5360 IP, MiVoice 5361 IP, MiVoice 5370 IP e MiVoice 5380 IP registrati | 0 | per ogni licenza 1, 20 o 50 telefoni IP di sistema supplementari *Le licenze possono essere utilizzate anche se sono assenti le licenze Terminali Mitel SIP. | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Terminali Mitel SIP | Numero di telefoni della serie Mitel 6000 SIP registrati | 0 | 1, 20 o 50 terminali SIP Mitel supplementari per ciascuna licenza | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Mitel 8000i Opzioni video | Utilizzo delle funzioni video di un terminale SIP Mitel | 0 | Licenza aggiuntiva per i Terminali Mitel SIP. Per ogni licenza 1, 20 o 50 terminali SIP Mitel supplementari con funzione video. | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Telefoni Mitel Dialog 4200 | Numero di telefoni digitali Dialog 4220, Dialog 4222 e Dialog 4223 registrati sul server di comunicazione di Mitel 470 | 0 | Un telefono aggiuntivo per licenza | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
MMC Estensioni | Numero di cellulari che possono essere registrati con Mitel Mobile Client per il funzionamento con un Mitel Mobile Client Controller (MMCC). Numero di telefoni cellulari che possono essere registrati con Mitel One tramite la Mitel CloudLink platform. | 0 | 1 cellulare supplementare (con Mitel Mobile Client) per ogni licenza | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Dual Homing | Numero di telefoni Mitel 6000 SIP registrati su un server di comunicazione di backup | 0 | per ogni licenza 1, 20 o 50 telefoni supplementari | sempre sul communication server di backup |  |
Estensioni telefoni Mobili o Esterni | Numero di cellulari registrabili (senza Mitel Mobile Client) | 0 | 1 cellulare supplementare per ogni licenza (senza Mitel Mobile Client) | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Terminali SIP | Numero di terminali SIP standard registrati | 0 | per ogni licenza un telefono SIP standard supplementare | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Terminali video | Utilizzo delle funzioni video di un terminale SIP standard | 0 | Licenza aggiuntiva per i terminali SIP. 1 terminale SIP standard supplementare con funzione video per licenza. | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |

Table 7. BluStar
Licenza | Attributi con licenza | Senza licenza | Con licenza | Licenze per collegamento in rete | Licenza offline | Licenze Trial
Softphone BluStar | Numero di softphone BluStar registrati | 0 | per ogni licenza 1, 20 o 50 softphone BluStar supplementari | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Opzioni video dei softphone BluStar | Utilizzo delle funzioni video di un softphone BluStar | 0 | Licenza supplementare per softphone BluStar. Per ogni licenza 1, 20 o 50 softphone BluStar supplementari con funzione video. | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |

Table 8. Servizi audio
Licenza | Attributi con licenza | Senza licenza | Con licenza | Licenze per collegamento in rete | Licenza offline | Licenze Trial
Conference Bridge(Composizione di conferenze) | Utilizzo del «conference bridge» | non disponibile | abilitato | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Numero in coda | Utilizzo della funzione "Coda di attesa con annuncio" | non disponibile | abilitato | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Posto Operatore Automatico | Utilizzo della funzione posto operatore automatico. | non disponibile | abilitato | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Enterprise Voice Mail | Compressione vocale, capacità di memoria vocale estesa, segnalazione via e-mail di un nuovo messaggio di voce, trasferimento di messaggi vocali, registrazione chiamata. | non disponibile | abilitato (compresi 2 canali audio per Voice Mail, posto operatore automatico o registrazione chiamata) | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Registrazione audio & canali di riproduzione | Canali di voce per la registrazione o riproduzione di dati audio. | non disponibile | per ogni licenza 1 canale audio supplementare per Voice Mail, posto operatore automatico o registrazione delle chiamate. | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |

Table 9. Funzioni
Licenza | Attributi con licenza | Senza licenza | Con licenza | Licenze per collegamento in rete | Licenza offline | Licenze Trial
Modem analogico | - | non disponibile | abilitato | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Secure VoIP | Collegamenti VoIP codificati con l'ausilio di SRTP e TLS. | Trasmissione non codificata | Trasmissione codificata | per nodo |  |
Inclusione non segnalata | Utilizzo della funzione inclusione non segnalata. | non disponibile | abilitato | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |

Table 10. Risorse
Licenza | Attributi con licenza | Senza licenza | Con licenza | Licenze per collegamento in rete | Licenza offline | Licenze Trial
Licenza base Mitel SMBC (Solo Mitel SMBC) | Consente l'utilizzo di Mitel SMBC con 10 utenti. Nessuna licenza aggiuntiva richiesta per la configurazione di una AIN. | Limitato | Illimitato con fino a 10 utenti (anche in una AIN). | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Licenza base Mitel 470(solo Mitel 470) | Consente l'utilizzo di Mitel 470 con 20 utenti. Nessuna licenza aggiuntiva richiesta per la configurazione di una AIN. | Limitato | Illimitato con fino a 20 utenti (anche in una AIN). | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Licenza base Virtual Appliance(solo Virtual Appliance) | Autorizza l'esercizio di utenti sul Virtual Appliance. Nessuna licenza aggiuntiva richiesta per la configurazione di una AIN. | Limitato | Illimitato (anche in una AIN). | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Canali VoIP per Standard media switch* | Funzionalità VoIP. | 0 / 2** | 1 canale VoIP supplementare per licenza | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
*Se il Virtual Appliance viene usato come Master, i canali VoIP sono messi a disposizione senza licenza dal Mitel Media Server integrato. Per i canali VoIP dei satelliti è tuttavia necessario acquistare licenze. **Se la modalità VoIP è impostata su G.711, due canali G.711 VoIP per sistema possono essere utilizzati senza licenza.

Table 11. Rete
Licenza | Attributi con licenza | Senza licenza | Con licenza | Licenze per collegamento in rete | Licenza offline | Licenze Trial
Opzione Lync per canali di accesso SIP(solo Mitel 470) | Consente l'utilizzo di un canale di accesso SIP con opzioni e funzioni specifiche Lync. | 0 | Licenza supplementare per Canali di accesso SIP. Un canale supplementare per licenza con opzioni e funzioni specifiche Lync. | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Canali B su schede PRI | Canali B utilizzabili contemporaneamente su una scheda di interfaccia PRI | 10 | 1 canale B supplementare per licenza | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Canali di accesso SIP | Canali utilizzabili contemporaneamente in un provider SIP | 0 | 1 canale di accesso SIP supplementare per licenza | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |

Table 12. Collegamento in rete privato
Licenza | Attributi con licenza | Senza licenza | Con licenza | Licenze per collegamento in rete | Licenza offline | Licenze Trial
Canali per collegamento in rete QSIG* | Canali QSIG | 0 | per ogni licenza 4 o n canali QSIG (n limitato dalla capacità del sistema) | per nodo |  |
*Per una Virtual Appliance, questa licenza è rilevante solo per il collegamento in rete QSIG di un satellite AIN.
AIN Mitel base Solo Mitel 430 | Funzionamento di una AIN | bloccato | AIN con master e un satellite | solo su master |  |
Satelliti Mitel AIN Solo Mitel 430 | Satellite supplementare in un AIN | 0 | Licenza aggiuntiva per AIN Mitel base. 1 satellite supplementare per licenza | solo su master |  |

Table 13. Applicazioni
Licenza | Attributi con licenza | Senza licenza | Con licenza | Licenze per collegamento in rete | Licenza offline | Licenze Trial
Messaggistica avanzata | Protocollo SMPP per l'integrazione di un server SMS e la registrazione di telefoni cordless 9d. (Include licenza SMPP) | non disponibile | abilitato | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
CTI First Party tramite LAN | Client First Party CTI con funzioni di base nell’interfaccia Ethernet | 0 | abilitati per un determinato numero di utenti. | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Dialer | Numero di applicazioni Mitel Dialer attive contemporaneamente e collegate ad utenti. | 0 | per ogni licenza 1, 20 o 50 istanze supplementari | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |
CPU2 Fax Base (Solo Mitel 470) | Invio/ricezione di messaggi fax e configurazione di utenti con mailbox di fax. | 0 | 2 licenze CPU2 Fax Channels e 10 licenze CPU2 Fax Clients. | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
CPU2 Fax Channels (Solo Mitel 470) | Canale media per fax supplementare. | 0 | per ogni licenza 1 canale media per fax supplementare (max. 8) | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
CPU2 Fax Clients(Solo Mitel 470) | Utenti supplementari con mailbox di fax. | 0 | per ogni licenza 1, 20 o 50 mailbox di fax supplementari | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Hospitality Manager | Utilizzo di Hospitality Manager | non disponibile | abilitato | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Hospitality PMS Interface | Utilizzo dell'interfaccia PMS e quindi del protocollo FIAS | non disponibile | abilitato | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Hospitality PMS Rooms | Numero di camere in caso di utilizzo dell'interfaccia PMS. | 0 | per ogni licenza 1, 20, 50 o 100 camere | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |
MitelPacchetto base OpenCount | Licenza base: Condizione necessaria per tutte le altre licenze OpenCount. Consente il collegamento con MiVoice Office 400 e l'utilizzo di funzioni base. | non disponibile | abilitato | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Mitel Pacchetto di settore sanitario OpenCount | Licenza supplementare: consente funzioni supplementari come ad ed. consente estensioni funzionali per istituti per anziani e alloggi protetti. | non disponibile | abilitato | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Mitel Pacchetto di settore autorità pubbliche OpenCount | Licenza supplementare: consente funzioni supplementari come ad ed. consente estensioni funzionali per amministrazione urbana, comuni, ministeri, ecc. | non disponibile | abilitato | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Mitel Aggiornamento OpenCount da Functional a Comfort | Licenza supplementare: consente funzioni supplementari come ad ed. PIN di telefonia. | non disponibile | abilitato | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Mitel Aggiornamento OpenCount da Functional a Premium | Licenza supplementare: consente funzioni supplementari come ad ed. consente estensioni funzionali come ad es. conteggi intermedi, fatturazione, ecc. | non disponibile | abilitato | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Mitel Utenti OpenCount | Licenza supplementare: consente funzioni supplementari come ad ed. Consente di monitorare un determinato numero di utenti tramite OpenCount. | 0 | per ogni licenza 1, 20 o 50 utenti supplementari | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |

Table 14. Interfacce
Licenza | Attributi con licenza | Senza licenza | Con licenza | Licenze per collegamento in rete | Licenza offline | Licenze Trial
Interfaccia ATAS | Utilizzo dell'interfaccia ATAS | non disponibile | abilitato | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Interfaccia ATASpro | Utilizzo dell'interfaccia ATASpro | non disponibile | abilitato | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Licenza BSS | Autorizzato al collegamento di un server BluStar | non disponibile | abilitato | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Interfaccia BSS-Lync | Autorizzato all'utilizzo dell'interfaccia BluStar Lync | non disponibile | abilitato | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Sessioni CSTA | Numero di terminali controllati tramite protocollo CSTA. | 0 | per ogni licenza 1, 20, 50 o 100 sessioni CSTA | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Interfaccia OAI | Uso di una Open Application Interface | Bloccato | Attivato | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |

Parent topic: Vista del sistema
↑