# Toewijzing van externe telefoonnummers voor interne gebruikers

Interne gebruikers kunnen ook intern worden gebeld met behulp van hun externe telefoonnummer, mits beide telefoonnummers worden ingevoerd in de toewijzingstabel. Hiermee kunnen gebruikers worden geselecteerd met dezelfde contactpersoonvermelding in een adresboek. Het externe telefoonnummer moet worden ingevoerd in canonieke indeling.

In de toewijzingstabel wordt elk extern telefoonnummer toegewezen aan een intern telefoonnummer. Wanneer een interne gebruiker in de toewijzingstabel een extern telefoonnummer kiest dat in canonieke indeling wordt vermeld, dan wordt de oproep doorgestuurd naar de interne gebruiker met behulp van het toegewezen interne telefoonnummer. Voorbeeld van een toewijzingsvermelding:

- Extern telefoonnummer +41775115617

- Interne bestemming 5617

Een oproep naar de volgende telefoonnummers (fragment) wordt gerouteerd naar interne bestemming 5617:

- 000775115617

- 00775115617 (mits 41 wordt ingevoerd als de landcode in de landeninstellingen)

- 10775115617 (exchangetoegang, particulier)

- 13xx775115617 (kostenplaatsselectie)

- 170775115617 (routeselectie)

- +41775115617 (canonieke indeling)

notes:

- U kunt verschillende externe telefoonnummers toewijzen aan hetzelfde interne telefoonnummer, maar niet andersom.
- U kunt de telefoonnummers van interne gebruikers of gebruikersgroepen als interne bestemmingen gebruiken.

Note about manual dialling on a phone::

Wanneer u het externe telefoonnummer handmatig invoert, moet u dit invoeren met behulp van oproepvoorbereiding.

## Het creëren van oproepnummerbereiken met behulp van plaatshouders

U kunt plaatshouders gebruiken om een nummerbereik in kaart te brengen met behulp van één invoergegeven. Let op de volgende regels:

- Gebruik de letter "x" (hoofdletters en kleine letters als plaatshouder. Elke x staat voor een cijfer van 0 t/m 9

- Een interne bestemming mag niet alleen plaatshouders bevatten ("xx" is niet toegestaan)

- Een nummer moet beginnen met tenminste één cijfer ("xx" is niet toegestaan).

- Plaatshouders moeten aan het einde van het telefoonnummer staan ("4x4" is niet toegestaan)

- Extern telefoonnummer en interne bestemming moeten altijd hetzelfde aantal plaatshouders hebben.

Table 1. Telefoonnummerparen met plaatshouders (voorbeelden)
Extern telefoonnummer | Interne Bestemming | Resultaat
+41 77 511 561x | 382x | Er worden 10 externe telefoonnummers gerouteerd naar 10 interne bestemmingen.
+41 77 511 565xx | 21xx | Er worden 100 externe telefoonnummers gerouteerd naar 100 interne bestemmingen (5500 -> 2100; 5501 -> 2101;...)

U kunt ook uitzonderingen binnen een nummerbereik definiëren door individuele telefoonnummers individueel in te voeren:

Table 2. Uitzonderingen definiëren (voorbeeld)
Extern telefoonnummer | Interne Bestemming | Resultaat
+41 77,511 55xx | 21xx | 5500 -> 2100; 5501 -> 2101;... 5554 -> 2154; 5555 -> 5000 (uitzondering); 5556 -> 2156;...
+41 77 511 5555 | 5000

## Telefoonnummerparen creëren

Om een telefoonnummerpaar te creëren, klikt u op de knop Nieuw en voert u de twee telefoonnummers in de Bewerken weergave in. Zorg ervoor dat het externe telefoonnummer wordt ingevoerd in canonieke indeling.

## Telefoonnummerparen wissen

Als u telefoonnummerparen wilt wissen, dan klikt u op de knop Verwijderen. Aan de linkerzijde wordt een selectievakje weergegeven voor elke vermelding. Selecteer de invoergegevens die u wilt wissen en klik op de knop Wissen.

Zie ook...

## Exporteren en importeren van toewijzingstabelgegevens

Toewijzingstabelgegevens maken deel uit van het Excel-exportbestand en kunnen ook extern worden bewerkt. Het exportbestand bevat hiervoor een specifieke spreadsheet (Ext.-int. mappen). Raadpleeg voor meer informatie "Configuratiegegevens importeren en exporteren".

Parent topic: Exchange
↑