# Welkom bij de Configuratie-assistent

De configuratie-assistent helpt u om helemaal opnieuw een communicatiesysteem op volgorde te configureren. Volg de vermeldingen één voor één van boven naar beneden.

Als u de configuratie-assistent wilt sluiten, dan klikt u op de Home hyperlink in de rechterbovenhoek en vervolgens op het geactiveerde selectievakje Configuratie-assistent.

## Aanwijzingen voor de operator

Wanneer u op een vermelding klikt, geeft de bovenste helft van het scherm het configuratieoverzicht weer; de rechterkant bevat opmerkingen en instructies over de stap die u hebt geselecteerd. Open voor verdere hulp de WebAdmin onlinehelp in de huidige weergave, door de Onlinehelp link rechtsboven aan te vinken.

De standaardinstellingen zijn zo geselecteerd dat u uw doel bereikt met zo min mogelijk aanpassingen. De Assistent begeleidt u alleen naar instellingen die in de meeste gevallen aangepast moeten worden.

- Klik om de wijzigingen te accepteren op de Toepassen knop. Uw wijzigingen worden opgeslagen.

- Klik om de wijzigingen te weigeren op de Ongedaan maken knop.

U kunt óf de Assistent óf de onlinehelp weergeven. Als u de assistent hebt weergegeven, kunt u de onlinehelp in een browservenster openen door op de Onlinehelp hyperlink bovenin het scherm te klikken.

## Voorbereidingen

Voer de volgende voorbereidende stappen uit voordat u de eerste fase van de configuratie-assistent opstart:

- "Koop een aantal licenties en verstrek wat informatie"

- "De communicatieserver updaten naar de nieuwste versie."

## Koop een aantal licenties en verstrek wat informatie

Koop de vereiste licenties voor de gewenste bedrijfsmodus of begin met het meegeleverde licentiebestand. U hebt de volgende informatie ook nodig:

- Het nieuwste licentiebestand voor de communicatieserver.

- De meest up-to-date licentiebestanden voor OIP

- Het beoogde IP-adres van de communicatieserver, subnetmasker en het IP-adres van de standaardgateway, op voorwaarde dat u statische adressering voor de communicatieserver wilt (aanbevolen).

- De configuratielay-out en de slottoewijzing die zijn gegenereerd met de Mitel CPQ-planningstool.

## De communicatieserver updaten naar de nieuwste versie.

Uw communicatieserver wordt mogelijk niet geleverd met de nieuwste softwareversie (opslag). Download daarom de nieuwste softwareversie en update de communicatieserver. Open hiertoe de Onderhoud / Systeemsoftware weergave en volg de instructies in de onlinehelp.

Parent topic: Configuratie-assistent
↑