# Instellen van tijd en datum

(Configuratie "Systeem" Algemeen weergave)

## Stel de datum en tijd hier in.

U kunt de datum en tijd handmatig instellen, deze automatisch synchroniseren via het ISDN-netwerk of ze synchroniseren via een tijdserver (NTP-server). We raden u aan een van de twee synchronisatievarianten te gebruiken.

Als u IP-aansluitingen gebruikt en ze in de afluisterbeveiligde-modus wilt gebruiken, moet u de datum en tijd via een tijdserver synchroniseren.

## Synchroniseer datum en tijd via NTP-server

Activeer de NTP-service (NTP-service: ) en voer de tijdserver's IP-adres in onder NTP-server. U kunt ook de hostnaam invoeren, mits u het adres van de DNS-server tijdens IP-adressering van de communicatieserver hebt ingevoerd.

Parent topic: Configuratie-assistent
↑