# Multimedia

Dit is de configuratie-interface voor de geïntegreerde applicatieskaart. De weergave wordt alleen weergegeven op een die is uitgerust met een applicatieskaart.

De CPU2-S-applicatieskaart is een PC-insteekkaart voor de Mitel 470-communicatieserver die gebruik maakt van een Windows besturingssysteem en vooraf geïnstalleerde MiVoice Office 400-applicaties heeft. De kaart wordt in het juiste kaartslot geplaatst en op de achterzijde van de communicatieserver geplaatst. Deze wordt vervolgens aangesloten op de interne bus, LAN-switch- en voeding in de communicatieserver.

De applicatiekaart wordt beheerd via WebAdmin. Hoewel de aansluitingen aan de voorkant directe bediening via het toetsenbord, de muis en de monitor mogelijk maken, is deze mogelijkheid niet bedoeld.

Het ingebedde besturingssysteem, Windows Embedded Standard 7, is op de applicatieskaart geïnstalleerd. Er zijn ook verschillende vooraf geïnstalleerde MiVoice Office 400-applicaties beschikbaar, afhankelijk van de versie van de kaart.

U kunt de individuele applicaties activeren en gebruiken via MiVoice Office 400-licenties.

Er zijn installatie-instructies beschikbaar om u te begeleiden bij het installatieproces.

Configureer de applicatieskaart door de configuratieprocessen in de volgende volgorde uit te voeren: Basisconfiguratie, IP-netwerk en Licenties. Maak aan het einde van de configuratie een configuratiegegevensbackupbestand ( =fd). Configureer vervolgens waar nodig de vooraf geïnstalleerde applicaties.

Beschikbare onderwerpen:

Basisconfiguratie

Licenties

IP-netwerk

middelen

Exchangeconnector

Cliënt-rollout

Faxserver

Beveiliging

Onderhoud

Multimedia / Systeeminformatie

- Multimedia / Systeeminformatie
- Basisconfiguratie
- Licenties
- IP-netwerk
- middelen
- Exchangeconnector
- Cliënt-rollout
- Faxserver
- Faxserver
- Beveiliging
- Onderhoud

↑