# Backupgebruikers

Backupgebruikers zijn gebruikers aan wie een backupaansluiting is toegewezen "backupaansluitingen". Dit toont u de backupgebruikers als Dual Homing is ingesteld en de communicatieserver door andere primaire communicatieservers wordt gebruikt als back-upcommunicatieserver voor Mitel SIP-aansluitingen.

Afgezien van het telefoonnummer, de gebruikersnaam, het aansluitingstype en de toegewezen machtigingenset, wordt in de overzichtslijst onder de statusparameter Geregistreerd ook direct weergegeven waar de aansluiting die aan de gebruiker is toegewezen momenteel is geregistreerd:

Table 1. Backupgebruikers
Parameter | Beschrijving van de parameter
Geregistreerd | Deze status is de normale: De aansluiting is momenteel geregistreerd op de primaire communicatieserver en de gebruiker is bereikbaar via de primaire communicatieserver. Deze status is de foutieve casus: de aansluiting is momenteel geregistreerd op deze backupcommunicatieserver, omdat de verbinding tussen de aansluiting en de primaire communicatieserver om de een of andere reden is onderbroken. De gebruiker kan nu worden bereikt via deze communicatieserver.

Parent topic: Gebruikersbeheer
↑