# SIP-provider toevoegen

## Stap 07 - Een SIP-provider installeren (vervolg)

Als u geen geschikt SIP-provider profiel hebt, ga dan als volgt te werk:

1. Voer de SIP-providernaam in.
2. Voer de hostnaam van de registrator in (bijvoorbeeld www.sipcall.org).
3. Voer de naam van de trunkgroep in.
4. Klik op Toepassen om de instellingen op te slaan en sluit de overlayweergave.

Als u een geschikt SIP-providerprofiel hebt, ga dan als volgt te werk:

1. Klik op de knop Importeren.

   De Importeren SIP-providerprofiel overlayweergave wordt geopend.

2. Laad het XML-bestand met het providerprofiel dat u wenst.

   De overlayweergave wordt gesloten nadat het laden succesvol is voltooid.

Parent topic: Het opslaan van configuratiegegevens
↑