# Gebruikers

Hier vindt u alle gebruikers die in de communicatieserver zijn aangemaakt, samen met hun basisparameters. U kunt de gebruikersnamen evenals de bijbehorende aansluitingen bewerken.

Parameter | Uitleg
Naam | Naam van gebruiker
Telefoonnummer | Intern telefoonnummer van de gebruiker
Machtigingenset | De autorisaties van deze gebruiker worden gedefinieerd in de toegewezen machtigingsset.
ID | Unieke aansluitingsidentificatie.
Interface / Aansluitingstype | Hier ziet u de aansluitingen die aan deze gebruiker zijn gekoppeld, samen met de bijbehorende interfacetypes.
Poort | Poort waarop de terminal is aangesloten (indien beschikbaar)
Beschrijving | Vrij definieerbaar tekstveld voor een meer specifieke aanduiding van de aansluiting.
Inactief-tekst / Inactief-tekst 2 | Als de bijbehorende aansluiting ondersteuning biedt voor het weergeven van een inactief-tekst tekst, kunt u hier een vooraf gedefinieerde waarde selecteren of hier een vrije tekst invoeren. Standaard: Telefoonnummer en naam van de toegewezen gebruiker, op voorwaarde dat de gebruiker is ingevoerd op het moment van de toewijzing; zo niet, dan wordt alleen het telefoonnummer ingevoerd. Sommige systeemaansluitingen (Mitel SIP-telefoons) ondersteunen zelfs twee inactief-tekstvelden.

## De naam, beschrijving of inactief-tekst van de bijbehorende aansluitingen wijzigen

1. Klik op de naam of het telefoonnummer van de gebruiker die u wilt.

   De bewerkingsmodus wordt geactiveerd.

2. Breng de wijzigingen aan en klik op de Toepassen knop.

   De wijzigingen worden opgeslagen.

3. Selecteer een andere gebruiker die u wilt bewerken, of klik op de Annuleren knop.

## Omschakelen van de bewerkingsmodus naar het overzicht

Als u wilt overschakelen van de bewerkingsmodus naar het overzicht, dan klikt u op de ge-highlighte vermelding in de navigatiestructuur of klik op de knop Annuleren.

Parent topic: Welkom
↑