# Een conferentie opzetten

Een gebruiker kan een conferentiegesprek opzetten of voorbereiden met maximaal 6 gebruikers. Dit kan op vier verschillende verschillende manieren worden gedaan.

- "Conferentiebrug": De deelnemers kiezen een specifiek telefoonnummer en worden verbonden met de conferentie na het invoeren van een PIN.

- "Voorgeconfigureerde conferentie": Hier worden de conferentiedeelnemers vooraf geconfigureerd in de systeemconfiguratie en worden allemaal tegelijkertijd opgeroepen.

- "Variabele conferentie": Hier staan de conferentiedeelnemers allemaal in dezelfde kiesstring en worden ze tegelijkertijd opgeroepen.

- "Conferenties met drie partijen (conferentie vanuit inlichtingenoproep)": De conferentie wordt met één deelnemer tegelijkertijd opgezet. De deelnemers aan de conferentie worden achter elkaar gebeld en individueel verbonden.

notes:

- Conferentiedeelnemers horen een attentietoon wanneer ze gaan deelnemen aan de conferentie. Dit geluidssignaal kan worden uitgeschakeld voor het gehele systeem. Voldoe aan de nationale gegevensbeschermingsvoorwaarden. Bij een conferentie met drie partijen in de openbare centrale is de signalering afhankelijk van de netwerkprovider.
- Conferenties maken gebruik van hardwaremiddelen. Er zijn maximaal 6 deelnemers toegestaan in een conferentie.
- Als een of meer gebruikers externe gebruikers of PISN-gebruikers van een virtueel netwerk zijn, moeten de instellingen die het exchange-to-exchange-verkeer autoriseren worden nageleefd.
- Op SIP-telefoons van de Mitel 6700 SIP / 6800 SIP-serie, de Mitel BluStar 8000i en op een aantal standaard SIP-telefoons zijn conferenties met drie partijen lokaal mogelijk op de telefoon. Hiervoor moeten de Multilijnen in de aansluitingsconfiguratie tenminste 2 zijn en de parameter Conferentiecircuit = In-telefoon.

Parent topic: Conferentie
↑