# Inbelnummer

Hier vindt u alle DDI-nummers geconfigureerd in de communicatieserver. U kunt de DDI-nummers benoemen of herbenoemen zoals vereist. Afhankelijk van de systeemconfiguratie wordt de naam weergegeven op de gebelde gebruiker’s systeemtelefoon bij alle inkomende oproepen.

Doorkiezen wordt gebruikt om interne gebruikers rechtstreeks vanuit het openbare netwerk te bereiken. De inkomende oproep wordt gekoppeld aan een interne bestemming (of meerdere interne bestemmingen) op basis van het doorkiesdeel van het telefoonnummer.

Creëer binnen een doorkiesschema uw nummerbereik in overleg met de openbare netwerkbeheerder; deze nummerbereiken komen overeen met de verwachte doorkiesdelen van de telefoonnummers. In een drie-cijferige doorkiesschema worden bijvoorbeeld nummerbereiken van 300…399 en 500…549 gecreëerd.

Table 1. Voorbeeld van een inbelnummer
Telefoonnummer van gebruiker | +41 32 624 1344
Hoofdnummer van trunkverbinding | +41 32 624 1300
Telefoonnummer van gebruiker | +41 32 624 1344
Doorkiesdeel | 44
Inbelnummervermeldingen in niet-gespecificeerde indeling (Onbekend) | 44, 1344, 6241344, 0326241344 (voorbeelden)
Inbelnummervermelding in nationale indeling (Nationaal) | 326241344
Inbelnummervermelding in internationale indeling (Internationaal) | 4132 6241344

Parent topic: Bestemming
↑