# Draadloze telefoons

Draadloze DECT-telefoons moeten worden ingelogd bij het communicatiesysteem. De Mitel 600 DECT en Office 135/135pro systeem draadloze telefoons kunnen worden ingelogd op verschillende communicatieservers.

U kunt draadloze telefoons hier registreren als systeemassistent en de registraties verwijderen.

## Draadloze telefoon geregistreerd

Om een draadloze telefoon op de communicatieserver te registreren, gaat u als volgt te werk:

1. Klik in de lijst op de draadloze telefoon die u wilt registreren.

2. Klik op de Registreren knop. U wordt nu gevraagd om de inlogprocedure op de draadloze telefoon te starten. Met Mitel 600 DECT-telefoons, krijgt u de authenticatiecode (AC) die u in de volgende fase in de draadloze telefoon moet invoeren.

3. Start de inlogprocedure op de draadloze telefoon. Deze is afhankelijk van de gebruikte telefoon. U kunt een gedetailleerde beschrijving van de registratieprocedure in de handleiding van de telefoon vinden. De display van de draadloze telefoon toont Zoeken...

4. Bevestig de aanmelding in het open dialoogvenster met OK. De statusweergave in de Bewerkingsweergave toont Klaar om te registreren en de draadloze telefoon wordt gezocht.

5. Klik, als de communicatieserver de draadloze telefoon na een tijdje niet detecteert, nogmaals op de Wachten... knop.

Nadat de draadloze telefoon met succes is ingelogd bij de communicatieserver, verandert de statusweergave in de bewerkingsweergave in Geregistreerd.

## Registratie van een draadloze telefoon ongedaan maken

Om de registratie van een draadloze telefoon bij de communicatieserver ongedaan te maken, gaat u als volgt te werk:

1. Open de bewerkingsweergave van de telefoon waarvan u de registratie ongedaan wilt maken.

   De statusweergave in de bewerkingsweergave geeft Geregistreerd aan.

2. Klik op de Registratie ongedaan maken knop. U wordt nu gevraagd om de procedure op de draadloze telefoon te starten om de registratie ongedaan te maken.

   De draadloze telefoon is niet meer geregistreerd bij de communicatieserver.

Parent topic: Bestemming
↑