# Laagstekostenroutering

Om ervoor te zorgen dat oproepen zo kosteneffectief mogelijk worden gerouteerd, kan het raadzaam zijn om de serviceprovider te selecteren op basis van de oproepbestemming (bijvoorbeeld om een andere serviceprovider te gebruiken voor interlokale gesprekken in vergelijking met lokale gesprekken).

Als laagstekostenroutering (LCR) is gedeactiveerd, dan routeert de communicatieserver een uitgaande oproep volgens het gekozen exchange-kengetal. LCR analyseert het gekozen nummer en routeert de oproep volgens de gedefinieerde LCR-regels. De exchange-toegangskengetal wordt niet geanalyseerd in het proces. LCR kan door het systeem en voor elk gebruikersniveau worden geactiveerd en gedeactiveerd.

Zie ook...

## LCR-data exporteren en importeren

LCR-data maakt deel uit van het Excel-exportbestand en kunnen ook extern worden bewerkt. Elke exportbestand bevat een spreadsheet voor de netwerkprovidergegevens ( LCR-provider), routeringstabel ( LCR-routeringstabel) en LCR-tabel ( LCR-tabel). Raadpleeg voor meer informatie Configuratiegegevens importeren en exporteren.

Parent topic: Systeemconfiguratie
Parent topic: Noodoproepen
↑