# Datum en tijd

U kunt de tijd en datum van de communicatieserver handmatig instellen, mits ze worden gesynchroniseerd via het telefoonnetwerk of via een internettijdserver.

Table 1. Tijdinstellingen
Parametergroep | Beschrijving van de parameters
Datum/tijd | Stel de huidige datum en tijd hier in. Voer de datum in notatie DD.MM.JJJJ in en de tijd met de notatie UU:MM.SS. Om de datum en tijd van uw PC te gebruiken klikt u op de knoppen Huidige datum instellen en Huidige tijd instellen. De parameter Systeem-tijdzone toont de huidige ingesteld tijdzone en de bijbehorende landen. De zomertijd wordt automatisch ingesteld. Als de parameter Tijdsynchronisatie via ISDN-netwerk is geactiveerd, worden de datum en tijd gesynchroniseerd via het openbare telefoonnetwerk (vereist ISDN-centrale-aansluiting).
NTP-service | Hier wordt weergegeven of de tijdsynchronisatie via de tijdserver met behulp van NTP (netwerktijdprotocol) is geactiveerd. Het IP-adres of de hostnaam van de tijdserver wordt ingevoerd onder NTP-server.

Parent topic: Systeemconfiguratie
↑