# Basisconfiguratie

Hier vindt u alle benodigde instellingen om de CTI-server op de best mogelijke manier met de communicatieserver te koppelen. U hebt al de meeste instellingen al gemaakt via de Setupassistent toen u de applicatieskaart in gebruik nam.

Table 1. Algemene instellingen
Parameter | Uitleg
--- | ---
Naamsequentie (zoals gebruikt in de communicatieserver) | Definieer de volgorde van voor- en achternaam hier. De instelling wordt toegepast op alle applicaties van de applicatieskaart. Selecteer dezelfde volgorde als gedefinieerd in de telefoonboeken van de communicatieserver. Note: Voer deze instelling uit aan het begin van het configuratieproces en wijzig de instelling in een volledig geconfigureerd systeem indien mogelijk niet.
IP-adres | IP-adres van de communicatieserver. Als het verkeerde IP-adres is ingevoerd, heeft de setupassistent waarschijnlijk andere communicatieservers in uw subnet gedetecteerd. U kunt vindt alle IP-adressen van de communicatieservers vinden onder communicatieserver in het subnet. Selecteer het IP-adres van de juiste communicatieserver en klik op de << knop om het toe te passen. Note: Als u het IP-adres van zowel de communicatieserver als de applicatieskaart wilt moet u altijd eerst het IP-adres van de applicatieskaart wijzigen!
-Communicatieservers in subnet | Lijst van de IP-adressen van alle gedetecteerde communicatieservers op het subnet. Om de IP adressen te gebruiken, klikt u op de << knop.
Huidig wachtwoord | Het huidig applicatieskaartwachtwoord dat zowel wordt gebruikt voor het Windows-besturingssysteem als op de geïnstalleerde OIP-applicatie.
Nieuw wachtwoord | Het nieuwe wachtwoord van de applicatieskaart wordt automatisch toegepast voor het Windows-besturingssysteem op de applicatieskaart en voor de geïnstalleerde en OIP-applicaties. Het wijzigen van het wachtwoord kan enkele minuten duren.
Instellingen voor Windows Workgroup | Deze instellingen zijn alleen relevant als de applicatieskaart moet worden geïntegreerd in een Windows-werkgroep. Note: De applicatieskaart mag niet verbonden zijn met een domein.
CTI-server configuratieportalen | Dit hoofdstuk bevat een link naar de OIP-toolbox en een link naar de TWP- configuratiepagina. Aanmelden met de gebruikersnaam cpu2-emmc en het wachtwoord van de applicatieskaart.

Parent topic: Multimedia
↑