# Openbare noodnummers

Openbare alarmnummers kunnen hier worden gedefinieerd. Als één van deze nummers wordt gebeld, dan worden specifieke acties ondernomen:

Naast de 10 alarmnummers in het nummerschema, kunnen hier 20 openbare alarmnummers worden gedefinieerd. Als één van deze nummers wordt gebeld, dan worden specifieke acties ondernomen: De locatie van de beller wordt naar de provider gestuurd, er wordt een BHV-team (bedrijfshulpverlening) geïnformeerd, er gaan alarmen af en logboeken worden bijgewerkt. De acties en de nodige configuraties worden beschreven in het focus onderwerp "Nooddienstenondersteuning".

## Een openbaar alarmnummer invoeren

1. Klik op het symbool.

2. Voer het openbare alarmnummer in.

Note:

U hoeft het exchange-toegangskengetal niet toe te voegen. De communicatieserver voegt deze automatisch toe.

- Bevestig de invoer met .

## Alarmbestemmingen wissen

Als u een openbare alarmnummer wilt wissen, dan klikt u op het symbool.

Zie ook...

## Focusonderwerp

"Noodondersteuningsdienst"

Parent topic: Noodoproepen
↑