# Conferentiebrug

De organisator van de conferentie bereidt via een Self Service Portal, een conferentiekamer voor en mailt een uitnodiging voor deze conferentie met het onderwerp, de datum en tijd, het interne en/of externe inbelnummer en de conferentie-PIN.

De conferentiedeelnemers kiezen op een vooraf gedefinieerde tijd het interne- of externe inbelnummer en worden met de conferentie verbonden. Een audiogids assisteert de conferentiedeelnemers tijdens het inbellen.

Table 1. Conferentiebrug
Parameter | Beschrijving
Intern inbelnummer weergegeven in de Self Service Portal | Voer hier de interne telefoonnummers in waarmee interne gebruikers de conferentiebrug kunnen bereiken (standaardwaarde: 896). Dit telefoonnummer wordt weergegeven door gebruikers in de Self Service Portal en opgenomen in de email die kan worden verzonden naar de conferentiedeelnemers.
Extern inbelnummer weergegeven in de Self Service Portal | Voer hier de extern telefoonnummers in waarmee extern gebruikers de conferentiebrug kunnen bereiken. Dit telefoonnummer wordt weergegeven door gebruikers in de Self Service Portal en opgenomen in de email die kan worden verzonden naar de conferentiedeelnemers. Note: Dit telefoonnummer moet worden gecreëerd als DDI-nummer waarvoor de Conferentiebrug optie is geactiveerd.
Conferentiebrug intern toegankelijk via | Alle telefoonnummers waarmee interne gebruikers de conferentiebrug kunnen bereiken, worden hier weergegeven.

notes:

- De conferentiekamers blijven opgeslagen totdat ze weer worden gewist via Self Service Portal of WebAdmin (systeemassistent-autorisatieniveau).
- Een actieve conferentie blijft actief zolang tenminste één deelnemer in de conferentiekamer actief is. Dit is een belangrijk verschil in vergelijking met de andere conferenties die in de volgende afdelingen worden beschreven.
- Het is niet mogelijk om vanuit een inlichtingenoproep in een conferentiekamer in te bellen.

Parent topic: Conferentie
↑