# Het opslaan van configuratiegegevens

(Onderhoud gegevensbackup weergave)

U hebt nu de laatste stap in de Configuratie-assistent bereikt. Uw communicatiesysteem is nu geconfigureerd en klaar voor gebruik. U kunt later op elk gewenst moment ook wijzigingen aanbrengen en de communicatieserver nog beter aanpassen aan de vereisten van uw klanten.

Voordat u het werk hier voltooit, moet u een backup maken van de configuratiegegevens en de automatische gegevensbackupinstellingen controleren.

De automatische gegevensbackupfunctie maakt op regelmatige tijdstippen een back-up van de configuratiegegevens en slaat de backupbestanden op in het communicatieserver's bestandsmanagementsysteem. Een backupbestand wordt dagelijks gemaakt in de standaardinstelling.

U kunt de distributieservice gebruiken om de backupbestanden automatisch naar een FTP-server te kopiëren of ze per email te versturen. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de SMTP-server is geïnstalleerd (in expertmodus in de Configuratie / IP-netwerk / SMTP-server weergave). In de standaardinstelling is de distributieservice gedeactiveerd.

## Handmatige een backup maken

1. Selecteer aan de bovenzijde van het venster de vermelding Configuratiegegevens onder Handmatige gegevensbackup.

2. Klik bovenaan de weergave op de Backup maken knop in het gebied van de handmatig backup.

   Het backupbestand wordt gemaakt en gecomprimeerd tot een zipbestand.

3. Sla het gecomprimeerde backupbestand op naar een gegevensdrager van uw keuze.

- Gebruikersgroepen
- SIP-provider toevoegen
- SIP-provider
- SIP-provider
- Route
- Stap - 10 De uitgaande routering controleren
- Waarde voor selectievenster

Parent topic: Configuratie-assistent
↑